MSG #29 2021-06-22 12:24:49.041
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 1
    Authentication parameter RAND:
      Data = da 0d 96 6a 60 b1 50 a8 09 f5 54 f4 77 36 c9 bc
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 59 24 e4 36 dd 91 90 01 da 1c b4 59 26 f4 a6 de