MSG #28 2021-09-02 16:08:07.797
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 0
    Authentication parameter RAND:
      Data = e6 8e e8 8d 90 8b 60 61 c2 d5 72 8c 41 91 ef dc
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = be d4 de 06 17 63 90 01 e6 9f ca be d5 f7 96 17