MSG #422 2021-09-07 08:45:21.256
RRC

     DCCH: RRC Connection Reconfiguration
    {
      message c1: rrcConnectionReconfiguration: {
        rrc-TransactionIdentifier 0,
        criticalExtensions c1: rrcConnectionReconfiguration-r8: {
          dedicatedInfoNASList {
            '2777284CC104CC32E9F4374B2DFBBB9C74025183DDA6940CCC7EC9F9C7594C9940687261C23C332747202600463F76B29E6615069D56'H
          },
          radioResourceConfigDedicated {
            drb-ToAddModList {
              {
                eps-BearerIdentity 6,
                drb-Identity 2,
                pdcp-Config {
                  discardTimer ms100,
                  rlc-UM {
                    pdcp-SN-Size len12bits
                  },
                  headerCompression notUsed: NULL
                },
                rlc-Config um-Bi-Directional: {
                  ul-UM-RLC {
                    sn-FieldLength size10
                  },
                  dl-UM-RLC {
                    sn-FieldLength size10,
                    t-Reordering ms50
                  }
                },
                logicalChannelIdentity 4,
                logicalChannelConfig {
                  ul-SpecificParameters {
                    priority 5,
                    prioritisedBitRate kBps0,
                    bucketSizeDuration ms100,
                    logicalChannelGroup 1
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }