MSG #28 2021-09-17 09:07:47.779
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 1
    Authentication parameter RAND:
      Data = ed 9e 69 7b 51 7f f5 98 f3 20 c9 86 27 f1 b0 44
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 48 15 2a 93 e5 8c 90 01 ed 8f 4b 48 1f dd 03 ee