MSG #89 2021-09-07 08:59:05.434

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Sep  7, 2021 08:59:05.434209000 CEST",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1630997945.434209000",
          "frame.time_delta": "0.007038000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.052921000",
          "frame.time_relative": "90.101930000",
          "frame.number": "7945",
          "frame.len": "130",
          "frame.cap_len": "130",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:pdcp-lte:lte_rrc:nas-eps"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "0",
            "mac-lte.ueid": "657",
            "mac-lte.sfn": "436",
            "mac-lte.subframe": "8",
            "mac-lte.rnti": "717",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "105",
            "mac-lte.ul-grant-size": "105",
            "mac-lte.crc-status": "1",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.ul-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.ul-phy": "",
          "mac-lte.ul-phy_tree": {
            "mac-lte.ul-phy.modulation-type": "4",
            "mac-lte.ul-phy.tbs-index": "19",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-length": "2",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-start": "7",
            "mac-lte.ul-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.ul-phy.ndi": "1"
          },
          "mac-lte.ulsch.header": "",
          "mac-lte.ulsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00000000",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00000000",
              "mac-lte.ulsch.lcid": "0x0000001f"
            }
          },
          "mac-lte.control.bsr": "",
          "mac-lte.control.bsr_tree": {
            "mac-lte.control.bsr.lcg-id": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size": "0"
          },
          "mac-lte.control.power-headroom": "",
          "mac-lte.control.power-headroom_tree": {
            "mac-lte.control.power-headroom.reserved": "0",
            "mac-lte.control.power-headroom.level": "63"
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "a0:00:00:20:10:09:8e:47:89:0a:85:80:00:00:00:00",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "0",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "657",
              "rlc-lte.channel-type": "4",
              "rlc-lte.channel-id": "1",
              "rlc-lte.pdu-length": "16",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.p": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.fi": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "0"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "00:20:10:09:8e:47:89:0a:85:80:00:00:00:00",
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "0",
                "pdcp-lte.plane": "1",
                "pdcp-lte.ueid": "657",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "1",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.reserved": "0",
              "pdcp-lte.seq-num": "0",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "0",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "lte_rrc": {
                "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                "lte-rrc.UL_DCCH_Message_element": {
                  "per.choice_index": "0",
                  "lte-rrc.message": "0",
                  "lte-rrc.message_tree": {
                    "per.choice_index": "4",
                    "lte-rrc.c1": "4",
                    "lte-rrc.c1_tree": {
                      "lte-rrc.rrcConnectionSetupComplete_element": {
                        "lte-rrc.rrc_TransactionIdentifier": "0",
                        "per.choice_index": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions_tree": {
                          "per.choice_index": "0",
                          "lte-rrc.c1": "0",
                          "lte-rrc.c1_tree": {
                            "lte-rrc.rrcConnectionSetupComplete_r8_element": {
                              "per.optional_field_bit": "1",
                              "lte-rrc.selectedPLMN_Identity": "1",
                              "per.octet_string_length": "4",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNAS": "c7:23:c4:85",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNAS_tree": {
                                "nas-eps": {
                                  "nas_eps.security_header_type": "12",
                                  "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000007",
                                  "KSI and sequence number": {
                                    "nas_eps.emm.nas_key_set_id": "1",
                                    "nas_eps.seq_no_short": "3"
                                  },
                                  "Short MAC - Message authentication code (short)": {
                                    "nas_eps.emm.short_mac": "0x0000c485"
                                  }
                                }
                              },
                              "lte-rrc.nonCriticalExtension_element": {
                                "per.optional_field_bit": "1",
                                "lte-rrc.nonCriticalExtension_element": {
                                  "per.optional_field_bit": "1",
                                  "lte-rrc.nonCriticalExtension_element": {
                                    "per.optional_field_bit": "1",
                                    "lte-rrc.nonCriticalExtension_element": {
                                      "per.optional_field_bit": "0",
                                      "per.enum_index": "0",
                                      "lte-rrc.mobilityState_r12": "0"
                                    }
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "pdcp-lte.mac": "0x00000000"
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "82"
        },
        "mac-lte.ulsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "_ws.col.Info": "RRCConnectionSetupComplete, Service request",
        "_ws.col.Protocol": "LTE RRC UL_DCCH/NAS-EPS"
      }
    }