MSG #29 2021-09-06 12:55:35.039
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 6
    Authentication parameter RAND:
      Data = ea e8 1b dd 53 8e eb 01 b4 51 a1 0b 55 bf 28 44
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = ee 17 db 8d 75 81 90 01 ea f9 39 ee 14 66 1d 77