MSG #28 2021-09-07 09:02:30.122
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 2
    Authentication parameter RAND:
      Data = b4 73 52 76 2c 0c 5e f8 a7 10 34 88 92 fc 45 bc
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 45 68 59 38 8a e1 90 01 b4 62 70 45 6d 97 a8 8e