MSG #29 2021-09-06 13:04:22.200
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 1
    Authentication parameter RAND:
      Data = 36 b3 da 13 b3 55 6f 3e 32 78 13 12 54 49 7d 3f
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 20 f7 00 09 4a 45 90 01 36 a2 f8 20 f4 ff 99 48