MSG #29 2021-09-06 13:14:26.560
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 3
    Authentication parameter RAND:
      Data = 82 be 05 b8 ae 5c 3c af 1a c1 32 d5 92 ed f9 45
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 8b ea 09 5a dc b3 90 01 82 af 27 8b ee 28 ca d9