MSG #77 2021-09-07 09:12:46.434

NAS

     Message too short (len=13)
    0000:  27 f8 88 95 1e 02 7e e1  cc e1 a8 da d1           '.....~......
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x2 (Integrity protected and ciphered)
    Auth code = 0xf888951e
    Sequence number = 0x02
    Protocol discriminator = 0x7e (5GS Mobility Management)
    Security header = 0x1 (Integrity protected)
    Auth code = 0xcce1a8da
    Sequence number = 0xd1
    Message too short (len=13)
    0000:  27 f8 88 95 1e 02 7e e1  cc e1 a8 da d1           '.....~......