MSG #29 2021-09-28 13:45:48.074
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 0
    Authentication parameter RAND:
      Data = ea 1c 38 86 4f d2 50 44 64 18 6f 16 6e 0d 39 d5
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = b5 0b 87 36 3f 68 90 01 ea 0d 1a b5 07 03 a6 32