MSG #28 2021-09-28 13:59:21.514
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 3
    Authentication parameter RAND:
      Data = 2b 65 c7 6d 97 7a cd e1 c5 11 ba 9c 2a 21 c2 3b
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 5e d3 2f ab 9a aa 90 01 2b 74 e5 5e df c8 3b 97