MSG #52 2021-10-26 11:14:33.015

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Oct 26, 2021 11:14:33.015106000 CEST",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1635239673.015106000",
          "frame.time_delta": "0.007851000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.045882000",
          "frame.time_relative": "85.775005000",
          "frame.number": "7525",
          "frame.len": "76",
          "frame.cap_len": "76",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:pdcp-lte:lte_rrc:nas-eps"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "0",
            "mac-lte.ueid": "18",
            "mac-lte.sfn": "377",
            "mac-lte.subframe": "6",
            "mac-lte.rnti": "78",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "51",
            "mac-lte.ul-grant-size": "51",
            "mac-lte.crc-status": "1",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.ul-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.ul-phy": "",
          "mac-lte.ul-phy_tree": {
            "mac-lte.ul-phy.modulation-type": "4",
            "mac-lte.ul-phy.tbs-index": "19",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-length": "1",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-start": "92",
            "mac-lte.ul-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.ul-phy.ndi": "1"
          },
          "mac-lte.ulsch.header": "",
          "mac-lte.ulsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00000000",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00000000",
              "mac-lte.ulsch.lcid": "0x0000001f"
            }
          },
          "mac-lte.control.bsr": "",
          "mac-lte.control.bsr_tree": {
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-0": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-1": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-2": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-3": "0"
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "b0:05:fe:57:e6:22:34:55:9c:06:e7:d8:c2:f8:8f:95:6f:b7:45:62:17:b5:b0:f7:70:d8:60:00:00:00:00",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "0",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "18",
              "rlc-lte.channel-type": "4",
              "rlc-lte.channel-id": "1",
              "rlc-lte.pdu-length": "31",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.p": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.fi": "0x00000002",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "5"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.previous-frame": "7524",
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "fe:57:e6:22:34:55:9c:06:e7:d8:c2:f8:8f:95:6f:b7:45:62:17:b5:b0:f7:70:d8:60:00:00:00:00",
            "rlc-lte.reassembly-info": "",
            "rlc-lte.reassembly-info_tree": {
              "rlc-lte.reassembly-info.number-of-segments": "2",
              "rlc-lte.reassembly-info.total-length": "125",
              "rlc-lte.reassembly-info.segment": {
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.sn": "5",
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.frame": "7525",
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.length": "29"
              }
            },
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "0",
                "pdcp-lte.plane": "1",
                "pdcp-lte.ueid": "18",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "1",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.reserved": "0",
              "pdcp-lte.seq-num": "3",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.previous-frame": "7518",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "3",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "lte_rrc": {
                "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                "lte-rrc.UL_DCCH_Message_element": {
                  "per.choice_index": "0",
                  "lte-rrc.message": "0",
                  "lte-rrc.message_tree": {
                    "per.choice_index": "9",
                    "lte-rrc.c1": "9",
                    "lte-rrc.c1_tree": {
                      "lte-rrc.ulInformationTransfer_element": {
                        "per.choice_index": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions_tree": {
                          "per.choice_index": "0",
                          "lte-rrc.c1": "0",
                          "lte-rrc.c1_tree": {
                            "lte-rrc.ulInformationTransfer_r8_element": {
                              "per.optional_field_bit": "0",
                              "per.choice_index": "0",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoType": "0",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoType_tree": {
                                "per.octet_string_length": "117",
                                "lte-rrc.dedicatedInfoNAS": "27:fa:d2:21:a4:01:36:d5:29:23:66:d0:52:1a:8b:3f:63:af:5d:4b:48:62:a2:7a:6e:f8:a5:1a:37:b2:e1:83:7d:1d:f8:93:48:33:e7:9d:f0:f4:8c:0f:08:8a:0f:a6:59:b6:d8:6d:d7:d6:67:f9:b6:8a:a9:ed:bf:9b:f2:f7:44:81:f5:e4:bc:e1:0c:18:a0:4d:e9:08:61:cf:98:a7:62:d2:28:5a:01:67:b3:bd:91:58:27:8e:17:f2:bf:31:11:a2:ac:e0:37:3e:c6:17:c4:7c:ab:7d:ba:2b:10:bd:ad:87:bb:86:c3",
                                "lte-rrc.dedicatedInfoNAS_tree": {
                                  "nas-eps": {
                                    "nas_eps.security_header_type": "2",
                                    "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000007",
                                    "nas_eps.msg_auth_code": "0xfad221a4",
                                    "nas_eps.seq_no": "1",
                                    "nas_eps.ciphered_msg": "36:d5:29:23:66:d0:52:1a:8b:3f:63:af:5d:4b:48:62:a2:7a:6e:f8:a5:1a:37:b2:e1:83:7d:1d:f8:93:48:33:e7:9d:f0:f4:8c:0f:08:8a:0f:a6:59:b6:d8:6d:d7:d6:67:f9:b6:8a:a9:ed:bf:9b:f2:f7:44:81:f5:e4:bc:e1:0c:18:a0:4d:e9:08:61:cf:98:a7:62:d2:28:5a:01:67:b3:bd:91:58:27:8e:17:f2:bf:31:11:a2:ac:e0:37:3e:c6:17:c4:7c:ab:7d:ba:2b:10:bd:ad:87:bb:86:c3"
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "pdcp-lte.mac": "0x00000000"
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "13"
        },
        "mac-lte.ulsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "nas_eea2": {
          "nas-eps": {
            "nas_eps.security_header_type": "2",
            "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000002",
            "nas_eps.msg_auth_code": "0xfad221a4",
            "nas_eps.seq_no": "1",
            "nas_eps.bearer_id": "0",
            "nas_eps.esm.proc_trans_id": "1",
            "nas_eps.nas_msg_esm_type": "218",
            "Access Point Name": {
              "gsm_a.gm.elem_id": "0x00000028",
              "gsm_a.len": "19",
              "gsm_a.gm.sm.apn": "MCSTaastingDefault"
            },
            "Protocol Configuration Options": {
              "gsm_a.gm.elem_id": "0x00000027",
              "gsm_a.len": "85",
              "gsm_a.gm.sm.link_dir": "0",
              "gsm_a.gm.sm.ext": "1",
              "gsm_a.gm.configuration_protocol": "0",
              "gsm_a.gm.sm.pco_pid": "0x00000011",
              "gsm_a.gm.sm.pco_pid_tree": {
                "gsm_a.gm.sm.pco.length": "0x00000000"
              }
            }
          }
        },
        "_ws.col.Info": "ULInformationTransfer, Ciphered message",
        "_ws.col.Protocol": "LTE RRC UL_DCCH/NAS-EPS/NAS-EPS"
      }
    }