MSG #29 2021-10-26 11:14:32.856
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 2
    Authentication parameter RAND:
      Data = 08 a2 36 4d 5a 0a df ee cf 82 08 a7 f0 41 1e 91
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 7e 1e 5f b9 99 24 90 01 08 b3 14 7e 1e 3c 29 98