MSG #72 2021-12-17 08:55:41.655

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Dec 17, 2021 08:55:41.655980000 CET",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1639727741.655980000",
          "frame.time_delta": "0.000500000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.000500000",
          "frame.time_relative": "99.952657000",
          "frame.number": "8772",
          "frame.len": "258",
          "frame.cap_len": "258",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:rlc-lte:pdcp-lte:lte_rrc:nas-eps:ipcp"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "1",
            "mac-lte.ueid": "621",
            "mac-lte.sfn": "654",
            "mac-lte.subframe": "2",
            "mac-lte.rnti": "681",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "233",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.dl-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.dl-phy": "",
          "mac-lte.dl-phy_tree": {
            "mac-lte.dl-phy.dci-format": "2",
            "mac-lte.dl-phy.resource-allocation-type": "2",
            "mac-lte.dl-phy.aggregation-level": "0",
            "mac-lte.dl-phy.mcs-index": "27",
            "mac-lte.dl-phy.rv-index": "0",
            "mac-lte.dl-phy.dl-retx": "0",
            "mac-lte.dl-phy.rb-length": "3",
            "mac-lte.dl-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.dl-phy.ndi": "1",
            "mac-lte.dl-phy.tb": "0"
          },
          "mac-lte.dlsch.header": "",
          "mac-lte.dlsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00000000",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00000000",
              "mac-lte.dlsch.lcid": "0x0000001f"
            }
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "a0:05:05:39:fe:58:6a:17:32:05:22:62:8b:c1:9a:b2:91:ab:de:38:55:07:82:27:5a:3a:5e:57:52:81:58:e7:4a:86:d3:dd:6b:b9:95:e1:3d:6f:0c:68:32:56:c3:29:d9:44:16:60:fd:d7:4d:cd:d6:6c:ce:86:28:3c:0f:3f:b1:b9:ab:d0:59:b5:06:c2:c3:28:43:f3:80:50:48:e8:de:e5:0d:dd:11:02:cb:95:1c:8d:24:9c:34:03:a3:c7:07:69:f6:04:a3:9f:ad:5a:0a:a8:8f:14:d6:a7:8f:64:98:ae:9f:c4:62:60:3d:e0:4b:11:ca:5e:a6:f6:7b:e2:86:57:01:c6:67:c9:5f:f7:00:c6:52:9e:1b:a7:64:72:56:59:ad:e0:e6:51:6f:81:44:1a:bc:f8:4e:7d:3e:14:79:99:3b:e0:d4:41:cd:f5",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "1",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "621",
              "rlc-lte.channel-type": "4",
              "rlc-lte.channel-id": "1",
              "rlc-lte.pdu-length": "168",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.p": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.fi": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "5"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.previous-frame": "8765",
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "05:39:fe:58:6a:17:32:05:22:62:8b:c1:9a:b2:91:ab:de:38:55:07:82:27:5a:3a:5e:57:52:81:58:e7:4a:86:d3:dd:6b:b9:95:e1:3d:6f:0c:68:32:56:c3:29:d9:44:16:60:fd:d7:4d:cd:d6:6c:ce:86:28:3c:0f:3f:b1:b9:ab:d0:59:b5:06:c2:c3:28:43:f3:80:50:48:e8:de:e5:0d:dd:11:02:cb:95:1c:8d:24:9c:34:03:a3:c7:07:69:f6:04:a3:9f:ad:5a:0a:a8:8f:14:d6:a7:8f:64:98:ae:9f:c4:62:60:3d:e0:4b:11:ca:5e:a6:f6:7b:e2:86:57:01:c6:67:c9:5f:f7:00:c6:52:9e:1b:a7:64:72:56:59:ad:e0:e6:51:6f:81:44:1a:bc:f8:4e:7d:3e:14:79:99:3b:e0:d4:41:cd:f5",
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "1",
                "pdcp-lte.plane": "1",
                "pdcp-lte.ueid": "621",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "1",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.security-config": "",
              "pdcp-lte.security-config_tree": {
                "pdcp-lte.security-config.setup-frame": "8761",
                "pdcp-lte.security-config.ciphering": "2",
                "pdcp-lte.security-config.integrity": "2",
                "pdcp-lte.security-config.bearer": "0",
                "pdcp-lte.security-config.direction": "1",
                "pdcp-lte.security-config.count": "5",
                "pdcp-lte.security-config.cipher-key": "efee669cb144ae69e7036e3d12342612",
                "pdcp-lte.security-config.integrity-key": "600aacaf1b6e6eb4b604dfd411e32b79"
              },
              "pdcp-lte.reserved": "0",
              "pdcp-lte.seq-num": "5",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.previous-frame": "8765",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "5",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "lte_rrc": {
                "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                "lte-rrc.DL_DCCH_Message_element": {
                  "per.choice_index": "0",
                  "lte-rrc.message": "0",
                  "lte-rrc.message_tree": {
                    "per.choice_index": "4",
                    "lte-rrc.c1": "4",
                    "lte-rrc.c1_tree": {
                      "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                      "lte-rrc.rrcConnectionReconfiguration_element": {
                        "lte-rrc.rrc_TransactionIdentifier": "0",
                        "per.choice_index": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions_tree": {
                          "per.choice_index": "0",
                          "lte-rrc.c1": "0",
                          "lte-rrc.c1_tree": {
                            "lte-rrc.rrcConnectionReconfiguration_r8_element": {
                              "per.optional_field_bit": "0",
                              "per.sequence_of_length": "1",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNASList": "1",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNASList_tree": {
                                "Item 0": {
                                  "per.octet_string_length": "136",
                                  "lte-rrc.DedicatedInfoNAS": "27:c8:be:8f:3b:02:07:42:02:3e:06:00:00:f1:10:00:01:00:58:52:01:c1:01:45:26:12:4d:43:53:54:61:61:53:74:69:6e:67:44:65:66:61:75:6c:74:06:6d:6e:63:30:30:31:06:6d:63:63:30:30:31:04:67:70:72:73:05:01:c0:a8:03:02:58:32:27:22:80:80:21:10:03:00:00:10:81:06:c0:a8:16:cf:83:06:7f:00:00:01:00:0d:04:c0:a8:16:cf:00:0d:04:7f:00:00:01:50:0b:f6:00:f1:10:80:01:01:b5:74:24:e5:13:00:f1:10:00:01:23:05:f4:b5:74:24:e5:64:01:01",
                                  "lte-rrc.DedicatedInfoNAS_tree": {
                                    "nas-eps": {
                                      "nas_eps.security_header_type": "0",
                                      "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000007",
                                      "nas_eps.msg_auth_code": "0xc8be8f3b",
                                      "nas_eps.seq_no": "2",
                                      "nas_eps.nas_msg_emm_type": "66",
                                      "nas_eps.emm.spare_half_octet": "0",
                                      "nas_eps.spare_bits": "0x00000000",
                                      "nas_eps.emm.EPS_attach_result": "2",
                                      "GPRS Timer - T3412 value": {
                                        "gsm_a.gm.gmm.gprs_timer": "0x0000001e",
                                        "gsm_a.gm.gmm.gprs_timer_tree": {
                                          "gsm_a.gm.gmm.gprs_timer_unit": "1",
                                          "gsm_a.gm.gmm.gprs_timer_value": "30"
                                        }
                                      },
                                      "Tracking area identity list - TAI list": {
                                        "gsm_a.len": "6",
                                        "nas_eps.spare_bits": "0x00000000",
                                        "nas_eps.emm.tai_tol": "0",
                                        "nas_eps.emm.tai_n_elem": "0",
                                        "e212.tai.mcc": "1",
                                        "e212.tai.mnc": "1",
                                        "nas_eps.emm.tai_tac": "1"
                                      },
                                      "ESM message container": {
                                        "gsm_a.len": "88",
                                        "nas_eps.emm.esm_msg_cont": "52:01:c1:01:45:26:12:4d:43:53:54:61:61:53:74:69:6e:67:44:65:66:61:75:6c:74:06:6d:6e:63:30:30:31:06:6d:63:63:30:30:31:04:67:70:72:73:05:01:c0:a8:03:02:58:32:27:22:80:80:21:10:03:00:00:10:81:06:c0:a8:16:cf:83:06:7f:00:00:01:00:0d:04:c0:a8:16:cf:00:0d:04:7f:00:00:01",
                                        "nas_eps.emm.esm_msg_cont_tree": {
                                          "nas_eps.bearer_id": "5",
                                          "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000002",
                                          "nas_eps.esm.proc_trans_id": "1",
                                          "nas_eps.nas_msg_esm_type": "193",
                                          "EPS quality of service": {
                                            "gsm_a.len": "1",
                                            "nas_eps.esm.qci": "69"
                                          },
                                          "Access Point Name": {
                                            "gsm_a.len": "38",
                                            "gsm_a.gm.sm.apn": "MCSTaaStingDefault.mnc001.mcc001.gprs"
                                          },
                                          "PDN address": {
                                            "gsm_a.len": "5",
                                            "nas_eps.spare_bits": "0x00000000",
                                            "nas_eps.esm_pdn_type": "1",
                                            "nas_eps.esm.pdn_ipv4": "192.168.3.2"
                                          },
                                          "ESM cause": {
                                            "nas_eps.esm.elem_id": "0x00000058",
                                            "nas_eps.esm.cause": "50"
                                          },
                                          "Protocol Configuration Options": {
                                            "gsm_a.gm.elem_id": "0x00000027",
                                            "gsm_a.len": "34",
                                            "gsm_a.gm.sm.link_dir": "1",
                                            "gsm_a.gm.sm.ext": "1",
                                            "gsm_a.gm.configuration_protocol": "0",
                                            "gsm_a.gm.sm.pco_pid": "0x0000000d",
                                            "gsm_a.gm.sm.pco_pid_tree": {
                                              "gsm_a.gm.sm.pco.length": "0x00000004",
                                              "gsm_a.gm.sm.pco.dns.ipv4": "127.0.0.1"
                                            }
                                          }
                                        }
                                      },
                                      "EPS mobile identity - GUTI": {
                                        "nas_eps.emm.elem_id": "0x00000050",
                                        "gsm_a.len": "11",
                                        "nas_eps.emm.odd_even": "0",
                                        "nas_eps.emm.type_of_id": "6",
                                        "e212.mcc": "1",
                                        "e212.mnc": "1",
                                        "nas_eps.emm.mme_grp_id": "32769",
                                        "nas_eps.emm.mme_code": "1",
                                        "nas_eps.emm.m_tmsi": "3044287717",
                                        "3gpp.tmsi": "3044287717"
                                      },
                                      "Location area identification": {
                                        "nas_eps.common.elem_id": "0x00000013",
                                        "Location Area Identification (LAI) - 001/01/1": {
                                          "e212.lai.mcc": "1",
                                          "e212.lai.mnc": "1",
                                          "gsm_a.lac": "0x00000001"
                                        }
                                      },
                                      "Mobile identity - MS identity - TMSI/P-TMSI (0xb57424e5)": {
                                        "nas_eps.common.elem_id": "0x00000023",
                                        "gsm_a.len": "5",
                                        "gsm_a.unused": "0x0000000f",
                                        "gsm_a.oddevenind": "0",
                                        "gsm_a.ie.mobileid.type": "4",
                                        "3gpp.tmsi": "3044287717"
                                      },
                                      "EPS network feature support": {
                                        "nas_eps.emm.elem_id": "0x00000064",
                                        "gsm_a.len": "1",
                                        "nas_eps.emm.cp_ciot": "0",
                                        "nas_eps.emm.er_wo_pdn": "0",
                                        "nas_eps.emm.esr_ps": "0",
                                        "nas_eps.emm.cs_lcs": "0",
                                        "nas_eps.emm.epc_lcs": "0",
                                        "nas_eps.emm.emc_bs": "0",
                                        "nas_eps.emm.ims_vops": "1"
                                      }
                                    }
                                  }
                                }
                              },
                              "lte-rrc.radioResourceConfigDedicated_element": {
                                "per.extension_bit": "0",
                                "per.optional_field_bit": "1",
                                "per.sequence_of_length": "1",
                                "lte-rrc.srb_ToAddModList": "1",
                                "lte-rrc.srb_ToAddModList_tree": {
                                  "Item 0": {
                                    "lte-rrc.SRB_ToAddMod_element": {
                                      "per.extension_bit": "0",
                                      "per.optional_field_bit": "1",
                                      "lte-rrc.srb_Identity": "2",
                                      "per.choice_index": "1",
                                      "lte-rrc.rlc_Config": "0",
                                      "lte-rrc.rlc_Config_tree": {
                                        "per.extension_bit": "0",
                                        "per.choice_index": "0",
                                        "lte-rrc.explicitValue": "0",
                                        "lte-rrc.explicitValue_tree": {
                                          "lte-rrc.am_element": {
                                            "lte-rrc.ul_AM_RLC_element": {
                                              "per.enum_index": "7",
                                              "lte-rrc.t_PollRetransmit": "11",
                                              "lte-rrc.pollPDU": "7",
                                              "lte-rrc.pollByte": "14",
                                              "lte-rrc.maxRetxThreshold": "7"
                                            },
                                            "lte-rrc.dl_AM_RLC_element": {
                                              "per.enum_index": "0",
                                              "lte-rrc.t_Reordering": "9",
                                              "lte-rrc.t_StatusProhibit": "0"
                                            }
                                          }
                                        }
                                      },
                                      "lte-rrc.logicalChannelConfig": "1",
                                      "lte-rrc.logicalChannelConfig_tree": {
                                        "lte-rrc.defaultValue_element": ""
                                      }
                                    }
                                  }
                                },
                                "lte-rrc.drb_ToAddModList": "1",
                                "lte-rrc.drb_ToAddModList_tree": {
                                  "Item 0": {
                                    "lte-rrc.DRB_ToAddMod_element": {
                                      "per.extension_bit": "0",
                                      "per.optional_field_bit": "1",
                                      "lte-rrc.eps_BearerIdentity": "5",
                                      "lte-rrc.drb_Identity": "1",
                                      "lte-rrc.pdcp_Config_element": {
                                        "per.extension_bit": "0",
                                        "per.optional_field_bit": "0",
                                        "per.enum_index": "7",
                                        "lte-rrc.discardTimer": "7",
                                        "lte-rrc.rlc_AM_element": {
                                          "lte-rrc.statusReportRequired": "1"
                                        },
                                        "per.choice_index": "0",
                                        "lte-rrc.headerCompression": "0",
                                        "lte-rrc.headerCompression_tree": {
                                          "lte-rrc.notUsed_element": ""
                                        }
                                      },
                                      "per.choice_index": "0",
                                      "lte-rrc.rlc_Config": "0",
                                      "lte-rrc.rlc_Config_tree": {
                                        "lte-rrc.am_element": {
                                          "lte-rrc.ul_AM_RLC_element": {
                                            "per.enum_index": "3",
                                            "lte-rrc.t_PollRetransmit": "15",
                                            "lte-rrc.pollPDU": "5",
                                            "lte-rrc.pollByte": "4",
                                            "lte-rrc.maxRetxThreshold": "3"
                                          },
                                          "lte-rrc.dl_AM_RLC_element": {
                                            "per.enum_index": "12",
                                            "lte-rrc.t_Reordering": "16",
                                            "lte-rrc.t_StatusProhibit": "12"
                                          }
                                        }
                                      },
                                      "lte-rrc.logicalChannelIdentity": "3",
                                      "lte-rrc.logicalChannelConfig_element": {
                                        "per.extension_bit": "0",
                                        "per.optional_field_bit": "1",
                                        "lte-rrc.ul_SpecificParameters_element": {
                                          "per.optional_field_bit": "1",
                                          "lte-rrc.priority": "4",
                                          "per.enum_index": "1",
                                          "lte-rrc.prioritisedBitRate": "1",
                                          "lte-rrc.bucketSizeDuration": "1",
                                          "lte-rrc.logicalChannelGroup": "1"
                                        }
                                      }
                                    }
                                  }
                                },
                                "lte-rrc.physicalConfigDedicated_element": {
                                  "per.extension_bit": "0",
                                  "per.optional_field_bit": "0",
                                  "lte-rrc.cqi_ReportConfig_element": {
                                    "per.optional_field_bit": "1",
                                    "lte-rrc.nomPDSCH_RS_EPRE_Offset": "0",
                                    "per.choice_index": "1",
                                    "lte-rrc.cqi_ReportPeriodic": "1",
                                    "lte-rrc.cqi_ReportPeriodic_tree": {
                                      "lte-rrc.setup_element": {
                                        "per.optional_field_bit": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_PUCCH_ResourceIndex": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_pmi_ConfigIndex": "38",
                                        "per.choice_index": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_FormatIndicatorPeriodic": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_FormatIndicatorPeriodic_tree": {
                                          "lte-rrc.widebandCQI_element": ""
                                        },
                                        "lte-rrc.simultaneousAckNackAndCQI": "1"
                                      }
                                    }
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "pdcp-lte.mac": "0x9f76d542"
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "57"
        },
        "mac-lte.dlsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "_ws.col.Info": "UEId=621   [DL] [AM] SRB:1  [CONTROL]  ACK_SN=11     ||   , RRCConnectionReconfiguration, Attach accept, Activate default EPS bearer context request (PDN type IPv4 only allowed)",
        "_ws.col.Protocol": "LTE RRC DL_DCCH/NAS-EPS"
      }
    }