MSG #29 2022-01-05 11:55:15.365
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 0
    Authentication parameter RAND:
      Data = d0 6f ee 34 87 5a 71 e1 b7 ad 31 f8 44 7d 1e ab
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 07 c3 0f 17 92 bb 90 01 d0 7e cc 07 c7 8b 87 97