MSG #29 2022-08-09 08:46:51.199
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 2
    Authentication parameter RAND:
      Data = 10 d9 b3 36 a1 56 78 92 38 60 b1 eb da 08 ce 25
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 05 e5 03 1e e7 66 90 01 10 c8 91 05 e7 d5 8e e4