MSG #69 2022-08-09 08:46:51.448
NAS

     Unknown protocol discriminator (0x4)
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x2 (Integrity protected and ciphered)
    Auth code = 0x55b91cc0
    Sequence number = 0x02
    Protocol discriminator = 0x4 (?)
    Unknown protocol discriminator (0x4)
    Remaining bytes:
      ae 03 cc c9 f9 60 b9 d2 e7 16 7e d8 a2 d7 a6 59
      25 ea d6 81 a3 95 90 46 cd 4f 92 36 df 45 8b b8
      65 b9 fa a6 30 cf 5d 9e 01 a4 c3 1b fe 22 51 a0
      97 19 a9 01 ba d4 11 f6 ca 56 d2 10 bf 9f cc 99
      4f 11 01 a5 5c ff 0f ea dc 86 0a cb 8c 52 43 33
      77 6e 3c ad 71 9c 25 64 04 1f 1a f3 19 af ac 9f
      a8 f8 b8 48 f2 85 2b 18 d4 df 27 a5 cd fc 70 3c
      21 9d 2a 7c 43 b6 50 8f 48 f6 70 51 48 e0 a2 32
      79