MSG #28 2022-08-09 09:03:24.159
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 3
    Authentication parameter RAND:
      Data = 52 cd 4c 8c 5b fe db 7c 21 ea 03 c7 49 59 50 68
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = bf 1f ab bd 09 5e 90 01 52 dc 6e bf 1d 5c 2d 0a