MSG #54 2022-08-09 13:44:23.010

NAS

     Unknown protocol discriminator (0x5e)
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x2 (Integrity protected and ciphered)
    Auth code = 0xee867a07
    Sequence number = 0x01
    Protocol discriminator = 0x5e (?)
    Unknown protocol discriminator (0x5e)
    Remaining bytes:
      f0 ec db 84 f5 db b5 37 20 42 b7 8f b5 38 96 94
      30 24 2a 70 30 04 d3 d7 f6 f6 ec 14 af 76 94 40
      e5 cb 7c 32 c4 fa d0 27 74 fc 14 5b 3f 18 9c c3
      f0 aa 2a f3 96 7a 90 91 22 c7 86 d7 11 7a 12 f2
      17 8b 92 f6 70 63 aa c8 4e 76 e3 eb 3d 6e d1 bc
      dd ba 63 61 cd 74 09 ac d4 6f 1d 4c a1 3e 7d f5
      2f e1 59 05 60 c2 ed 8b ee de e3 a9 0d 2f