MSG #16 2023-06-16 16:30:13.275
RRC

     BCCH: SIB
    {
      message c1: systemInformation: {
        criticalExtensions systemInformation-r8: {
          sib-TypeAndInfo {
            sib2: {
              radioResourceConfigCommon {
                rach-ConfigCommon {
                  preambleInfo {
                    numberOfRA-Preambles n52
                  },
                  powerRampingParameters {
                    powerRampingStep dB2,
                    preambleInitialReceivedTargetPower dBm-104
                  },
                  ra-SupervisionInfo {
                    preambleTransMax n10,
                    ra-ResponseWindowSize sf10,
                    mac-ContentionResolutionTimer sf40
                  },
                  maxHARQ-Msg3Tx 5
                },
                bcch-Config {
                  modificationPeriodCoeff n4
                },
                pcch-Config {
                  defaultPagingCycle rf128,
                  nB oneT
                },
                prach-Config {
                  rootSequenceIndex 22,
                  prach-ConfigInfo {
                    prach-ConfigIndex 4,
                    highSpeedFlag FALSE,
                    zeroCorrelationZoneConfig 11,
                    prach-FreqOffset 8
                  }
                },
                pdsch-ConfigCommon {
                  referenceSignalPower -35,
                  p-b 1
                },
                pusch-ConfigCommon {
                  pusch-ConfigBasic {
                    n-SB 1,
                    hoppingMode interSubFrame,
                    pusch-HoppingOffset 16,
                    enable64QAM FALSE
                  },
                  ul-ReferenceSignalsPUSCH {
                    groupHoppingEnabled FALSE,
                    groupAssignmentPUSCH 0,
                    sequenceHoppingEnabled FALSE,
                    cyclicShift 0
                  }
                },
                pucch-ConfigCommon {
                  deltaPUCCH-Shift ds2,
                  nRB-CQI 8,
                  nCS-AN 0,
                  n1PUCCH-AN 12
                },
                soundingRS-UL-ConfigCommon setup: {
                  srs-BandwidthConfig bw2,
                  srs-SubframeConfig sc3,
                  ackNackSRS-SimultaneousTransmission TRUE
                },
                uplinkPowerControlCommon {
                  p0-NominalPUSCH -85,
                  alpha al07,
                  p0-NominalPUCCH -117,
                  deltaFList-PUCCH {
                    deltaF-PUCCH-Format1 deltaF0,
                    deltaF-PUCCH-Format1b deltaF3,
                    deltaF-PUCCH-Format2 deltaF1,
                    deltaF-PUCCH-Format2a deltaF2,
                    deltaF-PUCCH-Format2b deltaF2
                  },
                  deltaPreambleMsg3 4
                },
                ul-CyclicPrefixLength len1
              },
              ue-TimersAndConstants {
                t300 ms200,
                t301 ms200,
                t310 ms200,
                n310 n6,
                t311 ms10000,
                n311 n5
              },
              freqInfo {
                additionalSpectrumEmission 1
              },
              timeAlignmentTimerCommon infinity
            }
          }
        }
      }
    }