MSG #52 2023-06-16 16:30:20.887

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Jun 16, 2023 16:30:20.887292000 CEST",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1686925820.887292000",
          "frame.time_delta": "0.038030000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.038030000",
          "frame.time_relative": "0.214005000",
          "frame.number": "16",
          "frame.len": "186",
          "frame.cap_len": "186",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:rlc-lte:pdcp-lte:lte_rrc:nas-eps"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "0",
            "mac-lte.ueid": "17",
            "mac-lte.sfn": "664",
            "mac-lte.subframe": "8",
            "mac-lte.rnti": "77",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "161",
            "mac-lte.ul-grant-size": "161",
            "mac-lte.crc-status": "1",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.ul-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.ul-phy": "",
          "mac-lte.ul-phy_tree": {
            "mac-lte.ul-phy.modulation-type": "4",
            "mac-lte.ul-phy.tbs-index": "19",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-length": "3",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-start": "90",
            "mac-lte.ul-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.ul-phy.ndi": "0"
          },
          "mac-lte.ulsch.header": "",
          "mac-lte.ulsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00",
              "mac-lte.ulsch.lcid": "0x1f"
            }
          },
          "mac-lte.control.bsr": "",
          "mac-lte.control.bsr_tree": {
            "mac-lte.control.bsr.lcg-id": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size": "0"
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "a0:04:03:48:03:c4:ee:0b:5d:db:a0:2c:2d:d6:bf:ea:61:b2:71:0a:17:76:0d:5e:1d:81:6e:1d:bf:e2:29:10:7b:ca:ef:40:00:00:00:00",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "0",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "17",
              "rlc-lte.channel-type": "4",
              "rlc-lte.channel-id": "1",
              "rlc-lte.pdu-length": "40",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x01",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00",
              "rlc-lte.am.p": "0x01",
              "rlc-lte.am.fi": "0x00",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "4"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.previous-frame": "13",
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "03:48:03:c4:ee:0b:5d:db:a0:2c:2d:d6:bf:ea:61:b2:71:0a:17:76:0d:5e:1d:81:6e:1d:bf:e2:29:10:7b:ca:ef:40:00:00:00:00",
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "0",
                "pdcp-lte.plane": "1",
                "pdcp-lte.ueid": "17",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "1",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.reserved": "0",
              "pdcp-lte.seq-num": "3",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.previous-frame": "13",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "3",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "lte_rrc": {
                "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                "lte-rrc.UL_DCCH_Message_element": {
                  "per.choice_index": "0",
                  "lte-rrc.uL_DCCH_Message.message": "0",
                  "lte-rrc.uL_DCCH_Message.message_tree": {
                    "per.choice_index": "9",
                    "lte-rrc.c1": "9",
                    "lte-rrc.c1_tree": {
                      "lte-rrc.ulInformationTransfer_element": {
                        "per.choice_index": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions_tree": {
                          "per.choice_index": "0",
                          "lte-rrc.c1": "0",
                          "lte-rrc.c1_tree": {
                            "lte-rrc.ulInformationTransfer_r8_element": {
                              "per.optional_field_bit": "0",
                              "per.choice_index": "0",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoType": "0",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoType_tree": {
                                "per.octet_string_length": "30",
                                "lte-rrc.dedicatedInfoNAS": "27:70:5a:ee:dd:01:61:6e:b5:ff:53:0d:93:88:50:bb:b0:6a:f0:ec:0b:70:ed:ff:11:48:83:de:57:7a",
                                "lte-rrc.dedicatedInfoNAS_tree": {
                                  "nas-eps": {
                                    "nas_eps.security_header_type": "2",
                                    "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x07",
                                    "nas_eps.msg_auth_code": "0x705aeedd",
                                    "nas_eps.seq_no": "1",
                                    "nas_eps.ciphered_msg": "61:6e:b5:ff:53:0d:93:88:50:bb:b0:6a:f0:ec:0b:70:ed:ff:11:48:83:de:57:7a"
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "pdcp-lte.mac": "0x00000000"
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "112"
        },
        "mac-lte.ulsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "nas_eea2": {
          "nas-eps": {
            "nas_eps.security_header_type": "2",
            "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x02",
            "nas_eps.msg_auth_code": "0x705aeedd",
            "nas_eps.seq_no": "1",
            "nas_eps.bearer_id": "0",
            "nas_eps.esm.proc_trans_id": "4",
            "nas_eps.nas_msg_esm_type": "0xda",
            "Access Point Name": {
              "gsm_a.gm.elem_id": "0x28",
              "gsm_a.len": "19",
              "gsm_a.gm.sm.apn": "MCSTaaStingDefault"
            }
          }
        },
        "_ws.col.Info": "UEId=17    [UL] [AM] SRB:1  [CONTROL]  ACK_SN=3      ||   , ULInformationTransfer, Ciphered message",
        "_ws.col.Protocol": "LTE RRC UL_DCCH/NAS-EPS/NAS-EPS"
      }
    }