MSG #29 2021-09-06 13:43:11.161
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 2
    Authentication parameter RAND:
      Data = 79 04 57 1c 07 ba 3c 80 28 4c 01 3e eb a1 8e 73
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 2f 43 ef 5a f3 47 90 01 79 15 75 2f 47 08 ca f6