MSG #29 2021-09-28 13:06:25.633
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 0
    Authentication parameter RAND:
      Data = 38 06 fd 7d 18 cc 57 9f 45 02 f6 05 68 5a cf bd
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 4e 5c 99 31 e3 70 90 01 38 17 df 4e 57 24 a1 e9