MSG #29 2021-09-28 15:28:43.237
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 1
    Authentication parameter RAND:
      Data = 3e 6d 09 60 79 88 4d 11 8e 58 11 96 05 dc b9 bc
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 53 3d dd 2b 6b 8a 90 01 3e 7c 2b 53 30 51 bb 67