MSG #450 2021-12-17 08:36:15.983

SIP 200 OK message at 08:36:15.983

    SIP/2.0 200 OK
    Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.3:5062;branch=z9hG4bK6543210987
    From: <sip:mcptt-server-A@mcstaasting.com>;tag=abc-INVITE-Totag
    To: <sip:PublicUserId-A@mcstaasting.com>;tag=323610745
    Contact: <sip:PublicUserId-A@192.168.3.2:39322;transport=udp>;+g.3gpp.mcptt;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mcptt";audio;text;+g.3gpp.mcdata;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mcdata";+g.3gpp.mcdata.sds;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mcdata.sds";isfocus
    Call-ID: 66f1bb99-9bec-defc-2dd6-01668c4ee766
    CSeq: 2 INVITE
    Content-Type: application/sdp
    Content-Length: 684
    Via: SIP/2.0/UDP mcstaasting.com:6543;branch=z9hG4bK5432109876
    Record-Route: <sip:192.168.2.3:5062;lr>
    Record-Route: <sip:orig@scscf.3gpp.org;lr>
    Record-Route: <sip:scscf.other.com;lr>
    Record-Route: <sip:pcscf.other.com;lr>
    Require: timer
    Session-Expires: 1800;refresher=uas
    Allow: ACK, BYE, CANCEL, INVITE, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, REFER, UPDATE

    v=0
    o=organization 1983 678903 IN IP4 192.168.3.2
    s=-
    c=IN IP4 192.168.3.2
    b=AS:24
    t=0 0
    m=audio 4918 RTP/SAVP 114
    i=speech
    b=AS:24
    a=ptime:20
    a=minptime:1
    a=maxptime:255
    a=sendrecv
    a=rtpmap:114 AMR-WB/16000/1
    a=fmtp:114 octet-align=1;mode-change-capability=2;max-red=0
    a=ssrc:3518435297 cname:946c05d318fc46cc5747afce6c825006
    a=ssrc:3518435297 mslabel:6994f7d1-6ce9-4fbd-acfd-84e511ca2e2
    a=ssrc:3518435297 label:organization@audio
    a=candidate:fhost 1 UDP 10 192.168.3.2 4918 typ host
    a=candidate:fhost 2 UDP 10 192.168.3.2 4919 typ host
    m=application 19830 udp MCPTT
    a=fmtp:MCPTT mc_priority=3;mc_queueing
    a=candidate:fhost 1 UDP 10 192.168.3.2 19830 typ host