MSG #488 2021-12-17 09:16:33.244

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Dec 17, 2021 09:16:33.244183000 CET",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1639728993.244183000",
          "frame.time_delta": "0.006030000",
          "frame.time_delta_displayed": "1.839069000",
          "frame.time_relative": "136.426011000",
          "frame.number": "12543",
          "frame.len": "102",
          "frame.cap_len": "102",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:pdcp-lte:lte_rrc:nas-eps"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "1",
            "mac-lte.ueid": "651",
            "mac-lte.sfn": "885",
            "mac-lte.subframe": "1",
            "mac-lte.rnti": "711",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "77",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.dl-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.dl-phy": "",
          "mac-lte.dl-phy_tree": {
            "mac-lte.dl-phy.dci-format": "2",
            "mac-lte.dl-phy.resource-allocation-type": "2",
            "mac-lte.dl-phy.aggregation-level": "0",
            "mac-lte.dl-phy.mcs-index": "27",
            "mac-lte.dl-phy.rv-index": "0",
            "mac-lte.dl-phy.dl-retx": "0",
            "mac-lte.dl-phy.rb-length": "1",
            "mac-lte.dl-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.dl-phy.ndi": "0",
            "mac-lte.dl-phy.tb": "0"
          },
          "mac-lte.dlsch.header": "",
          "mac-lte.dlsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00000000",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00000000",
              "mac-lte.dlsch.lcid": "0x0000001f"
            }
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "a0:02:02:fc:ec:d3:52:eb:bf:4d:86:13:ce:01:bf:6e:50:d2:15:32:83:8a:55",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "1",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "651",
              "rlc-lte.channel-type": "4",
              "rlc-lte.channel-id": "1",
              "rlc-lte.pdu-length": "23",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.p": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.fi": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "2"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.previous-frame": "12343",
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "02:fc:ec:d3:52:eb:bf:4d:86:13:ce:01:bf:6e:50:d2:15:32:83:8a:55",
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "1",
                "pdcp-lte.plane": "1",
                "pdcp-lte.ueid": "651",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "1",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.security-config": "",
              "pdcp-lte.security-config_tree": {
                "pdcp-lte.security-config.setup-frame": "12337",
                "pdcp-lte.security-config.ciphering": "2",
                "pdcp-lte.security-config.integrity": "2",
                "pdcp-lte.security-config.bearer": "0",
                "pdcp-lte.security-config.direction": "1",
                "pdcp-lte.security-config.count": "2",
                "pdcp-lte.security-config.cipher-key": "d8b33c09e4404939e498b0c4726e4434",
                "pdcp-lte.security-config.integrity-key": "857ecdcc39e62c0f3a671029a4087dd1"
              },
              "pdcp-lte.reserved": "0",
              "pdcp-lte.seq-num": "2",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.previous-frame": "12343",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "2",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "lte_rrc": {
                "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                "lte-rrc.DL_DCCH_Message_element": {
                  "per.choice_index": "0",
                  "lte-rrc.message": "0",
                  "lte-rrc.message_tree": {
                    "per.choice_index": "4",
                    "lte-rrc.c1": "4",
                    "lte-rrc.c1_tree": {
                      "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                      "lte-rrc.rrcConnectionReconfiguration_element": {
                        "lte-rrc.rrc_TransactionIdentifier": "0",
                        "per.choice_index": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions_tree": {
                          "per.choice_index": "0",
                          "lte-rrc.c1": "0",
                          "lte-rrc.c1_tree": {
                            "lte-rrc.rrcConnectionReconfiguration_r8_element": {
                              "per.optional_field_bit": "0",
                              "per.sequence_of_length": "1",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNASList": "1",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNASList_tree": {
                                "Item 0": {
                                  "per.octet_string_length": "10",
                                  "lte-rrc.DedicatedInfoNAS": "27:1d:5e:0c:10:05:62:00:cd:24",
                                  "lte-rrc.DedicatedInfoNAS_tree": {
                                    "nas-eps": {
                                      "nas_eps.security_header_type": "2",
                                      "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000002",
                                      "nas_eps.msg_auth_code": "0x1d5e0c10",
                                      "nas_eps.seq_no": "5",
                                      "nas_eps.bearer_id": "6",
                                      "nas_eps.esm.proc_trans_id": "0",
                                      "nas_eps.nas_msg_esm_type": "205",
                                      "ESM cause": {
                                        "nas_eps.esm.cause": "36"
                                      }
                                    }
                                  }
                                }
                              },
                              "lte-rrc.radioResourceConfigDedicated_element": {
                                "per.extension_bit": "0",
                                "per.optional_field_bit": "0",
                                "per.sequence_of_length": "1",
                                "lte-rrc.drb_ToReleaseList": "1",
                                "lte-rrc.drb_ToReleaseList_tree": {
                                  "Item 0": {
                                    "lte-rrc.DRB_Identity": "2"
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "pdcp-lte.mac": "0x96cc303d"
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "51"
        },
        "mac-lte.dlsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "_ws.col.Info": "RRCConnectionReconfiguration, Deactivate EPS bearer context request (Regular deactivation)",
        "_ws.col.Protocol": "LTE RRC DL_DCCH/NAS-EPS"
      }
    }