MSG #29 2022-08-10 08:54:17.338
NAS

     EMM: Authentication request
    Protocol discriminator = 0x7 (EPS Mobility Management)
    Security header = 0x0 (Plain NAS message, not security protected)
    Message type = 0x52 (Authentication request)
    NAS key set identifier:
      TSC = 0
      NAS key set identifier = 3
    Authentication parameter RAND:
      Data = 30 ce 82 44 c8 e5 a2 b8 8e d7 8f ff df 68 88 3e
    Authentication parameter AUTN:
      Length = 16
      Data = 77 8c b0 c4 cc d8 90 01 30 df a0 77 8f 6e 54 ce