MSG #72 2021-09-07 08:58:59.284

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Sep  7, 2021 08:58:59.284891000 CEST",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1630997939.284891000",
          "frame.time_delta": "0.000522000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.000522000",
          "frame.time_relative": "83.952612000",
          "frame.number": "7374",
          "frame.len": "258",
          "frame.cap_len": "258",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:rlc-lte:pdcp-lte:lte_rrc:nas-eps"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "1",
            "mac-lte.ueid": "656",
            "mac-lte.sfn": "846",
            "mac-lte.subframe": "2",
            "mac-lte.rnti": "716",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "233",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.dl-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.dl-phy": "",
          "mac-lte.dl-phy_tree": {
            "mac-lte.dl-phy.dci-format": "2",
            "mac-lte.dl-phy.resource-allocation-type": "2",
            "mac-lte.dl-phy.aggregation-level": "0",
            "mac-lte.dl-phy.mcs-index": "27",
            "mac-lte.dl-phy.rv-index": "0",
            "mac-lte.dl-phy.dl-retx": "0",
            "mac-lte.dl-phy.rb-length": "3",
            "mac-lte.dl-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.dl-phy.ndi": "1",
            "mac-lte.dl-phy.tb": "0"
          },
          "mac-lte.dlsch.header": "",
          "mac-lte.dlsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00000000",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00000000",
              "mac-lte.dlsch.lcid": "0x0000001f"
            }
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "a0:05:05:86:fd:42:99:7b:8f:7a:15:be:3e:ec:d2:a1:12:5a:d3:32:34:78:a1:49:81:2b:a9:15:65:e2:49:84:07:58:c8:50:8b:fe:74:5b:f5:bf:b3:03:86:c6:bc:85:78:07:18:2b:a6:f5:5a:0a:2d:82:13:64:c6:b1:c4:94:00:77:90:95:b4:29:05:85:cc:7d:48:dc:04:bd:84:86:79:eb:77:75:63:72:30:57:f9:87:a1:e3:c0:f5:fc:60:b9:00:a4:e3:c0:ab:2f:27:73:15:66:45:10:81:35:37:b2:aa:4e:40:77:94:ba:a3:21:19:3e:e5:64:01:09:67:86:83:36:35:a4:4a:5e:d9:cf:cb:ed:69:f9:43:65:f2:85:34:83:d6:21:62:ee:a8:78:1e:68:38:8d:02:7f:9b:1f:23:d3:bf:72:a0:05:a5",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "1",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "656",
              "rlc-lte.channel-type": "4",
              "rlc-lte.channel-id": "1",
              "rlc-lte.pdu-length": "168",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.p": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.fi": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "5"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.previous-frame": "7366",
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "05:86:fd:42:99:7b:8f:7a:15:be:3e:ec:d2:a1:12:5a:d3:32:34:78:a1:49:81:2b:a9:15:65:e2:49:84:07:58:c8:50:8b:fe:74:5b:f5:bf:b3:03:86:c6:bc:85:78:07:18:2b:a6:f5:5a:0a:2d:82:13:64:c6:b1:c4:94:00:77:90:95:b4:29:05:85:cc:7d:48:dc:04:bd:84:86:79:eb:77:75:63:72:30:57:f9:87:a1:e3:c0:f5:fc:60:b9:00:a4:e3:c0:ab:2f:27:73:15:66:45:10:81:35:37:b2:aa:4e:40:77:94:ba:a3:21:19:3e:e5:64:01:09:67:86:83:36:35:a4:4a:5e:d9:cf:cb:ed:69:f9:43:65:f2:85:34:83:d6:21:62:ee:a8:78:1e:68:38:8d:02:7f:9b:1f:23:d3:bf:72:a0:05:a5",
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "1",
                "pdcp-lte.plane": "1",
                "pdcp-lte.ueid": "656",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "1",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.security-config": "",
              "pdcp-lte.security-config_tree": {
                "pdcp-lte.security-config.setup-frame": "7362",
                "pdcp-lte.security-config.ciphering": "2",
                "pdcp-lte.security-config.integrity": "2",
                "pdcp-lte.security-config.bearer": "0",
                "pdcp-lte.security-config.direction": "1",
                "pdcp-lte.security-config.count": "5",
                "pdcp-lte.security-config.cipher-key": "0ab0c7e008661b7829a1cb8bbbda75fb",
                "pdcp-lte.security-config.integrity-key": "fddb37bf10f5ca45fb80ebb442b0a723"
              },
              "pdcp-lte.reserved": "0",
              "pdcp-lte.seq-num": "5",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.previous-frame": "7366",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "5",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "lte_rrc": {
                "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                "lte-rrc.DL_DCCH_Message_element": {
                  "per.choice_index": "0",
                  "lte-rrc.message": "0",
                  "lte-rrc.message_tree": {
                    "per.choice_index": "4",
                    "lte-rrc.c1": "4",
                    "lte-rrc.c1_tree": {
                      "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                      "lte-rrc.rrcConnectionReconfiguration_element": {
                        "lte-rrc.rrc_TransactionIdentifier": "0",
                        "per.choice_index": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions_tree": {
                          "per.choice_index": "0",
                          "lte-rrc.c1": "0",
                          "lte-rrc.c1_tree": {
                            "lte-rrc.rrcConnectionReconfiguration_r8_element": {
                              "per.optional_field_bit": "0",
                              "per.sequence_of_length": "1",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNASList": "1",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoNASList_tree": {
                                "Item 0": {
                                  "per.octet_string_length": "136",
                                  "lte-rrc.DedicatedInfoNAS": "27:08:64:83:5e:02:a2:2d:30:fd:6f:b5:e4:ca:fd:68:d7:a6:2d:cb:85:e5:8c:2c:3f:ff:ed:c1:39:86:fa:10:fc:23:05:d8:4d:68:56:e5:fd:df:a5:cc:59:b0:f3:8c:66:f1:27:6d:c8:04:0f:18:57:c6:6f:46:ef:88:0a:07:55:02:b4:7e:31:05:18:ad:0b:ec:70:ae:05:28:c4:d4:91:0a:9d:70:14:09:7f:32:38:d1:19:e9:5c:34:95:89:df:21:cf:92:be:63:df:16:fc:5e:f5:e8:17:fb:19:39:30:fb:4b:2c:ec:d5:06:fe:6e:2b:21:0e:a6:7f:e6:c1:79:fb:c7:a1:2b:72:d4:ac",
                                  "lte-rrc.DedicatedInfoNAS_tree": {
                                    "nas-eps": {
                                      "nas_eps.security_header_type": "2",
                                      "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000002",
                                      "nas_eps.msg_auth_code": "0x0864835e",
                                      "nas_eps.seq_no": "2",
                                      "nas_eps.bearer_id": "10",
                                      "nas_eps.esm.proc_trans_id": "45",
                                      "Unknown Message Type 0x30": {
                                        "_ws.expert": {
                                          "nas_eps.unknown_msg_type": "",
                                          "_ws.expert.message": "Unknown Message Type 0x30",
                                          "_ws.expert.severity": "6291456",
                                          "_ws.expert.group": "150994944"
                                        }
                                      }
                                    }
                                  }
                                }
                              },
                              "lte-rrc.radioResourceConfigDedicated_element": {
                                "per.extension_bit": "0",
                                "per.optional_field_bit": "1",
                                "per.sequence_of_length": "1",
                                "lte-rrc.srb_ToAddModList": "1",
                                "lte-rrc.srb_ToAddModList_tree": {
                                  "Item 0": {
                                    "lte-rrc.SRB_ToAddMod_element": {
                                      "per.extension_bit": "0",
                                      "per.optional_field_bit": "1",
                                      "lte-rrc.srb_Identity": "2",
                                      "per.choice_index": "1",
                                      "lte-rrc.rlc_Config": "0",
                                      "lte-rrc.rlc_Config_tree": {
                                        "per.extension_bit": "0",
                                        "per.choice_index": "0",
                                        "lte-rrc.explicitValue": "0",
                                        "lte-rrc.explicitValue_tree": {
                                          "lte-rrc.am_element": {
                                            "lte-rrc.ul_AM_RLC_element": {
                                              "per.enum_index": "7",
                                              "lte-rrc.t_PollRetransmit": "11",
                                              "lte-rrc.pollPDU": "7",
                                              "lte-rrc.pollByte": "14",
                                              "lte-rrc.maxRetxThreshold": "7"
                                            },
                                            "lte-rrc.dl_AM_RLC_element": {
                                              "per.enum_index": "0",
                                              "lte-rrc.t_Reordering": "9",
                                              "lte-rrc.t_StatusProhibit": "0"
                                            }
                                          }
                                        }
                                      },
                                      "lte-rrc.logicalChannelConfig": "1",
                                      "lte-rrc.logicalChannelConfig_tree": {
                                        "lte-rrc.defaultValue_element": ""
                                      }
                                    }
                                  }
                                },
                                "lte-rrc.drb_ToAddModList": "1",
                                "lte-rrc.drb_ToAddModList_tree": {
                                  "Item 0": {
                                    "lte-rrc.DRB_ToAddMod_element": {
                                      "per.extension_bit": "0",
                                      "per.optional_field_bit": "1",
                                      "lte-rrc.eps_BearerIdentity": "5",
                                      "lte-rrc.drb_Identity": "1",
                                      "lte-rrc.pdcp_Config_element": {
                                        "per.extension_bit": "0",
                                        "per.optional_field_bit": "0",
                                        "per.enum_index": "7",
                                        "lte-rrc.discardTimer": "7",
                                        "lte-rrc.rlc_AM_element": {
                                          "lte-rrc.statusReportRequired": "1"
                                        },
                                        "per.choice_index": "0",
                                        "lte-rrc.headerCompression": "0",
                                        "lte-rrc.headerCompression_tree": {
                                          "lte-rrc.notUsed_element": ""
                                        }
                                      },
                                      "per.choice_index": "0",
                                      "lte-rrc.rlc_Config": "0",
                                      "lte-rrc.rlc_Config_tree": {
                                        "lte-rrc.am_element": {
                                          "lte-rrc.ul_AM_RLC_element": {
                                            "per.enum_index": "3",
                                            "lte-rrc.t_PollRetransmit": "15",
                                            "lte-rrc.pollPDU": "5",
                                            "lte-rrc.pollByte": "4",
                                            "lte-rrc.maxRetxThreshold": "3"
                                          },
                                          "lte-rrc.dl_AM_RLC_element": {
                                            "per.enum_index": "12",
                                            "lte-rrc.t_Reordering": "16",
                                            "lte-rrc.t_StatusProhibit": "12"
                                          }
                                        }
                                      },
                                      "lte-rrc.logicalChannelIdentity": "3",
                                      "lte-rrc.logicalChannelConfig_element": {
                                        "per.extension_bit": "0",
                                        "per.optional_field_bit": "1",
                                        "lte-rrc.ul_SpecificParameters_element": {
                                          "per.optional_field_bit": "1",
                                          "lte-rrc.priority": "4",
                                          "per.enum_index": "1",
                                          "lte-rrc.prioritisedBitRate": "1",
                                          "lte-rrc.bucketSizeDuration": "1",
                                          "lte-rrc.logicalChannelGroup": "1"
                                        }
                                      }
                                    }
                                  }
                                },
                                "lte-rrc.physicalConfigDedicated_element": {
                                  "per.extension_bit": "0",
                                  "per.optional_field_bit": "0",
                                  "lte-rrc.cqi_ReportConfig_element": {
                                    "per.optional_field_bit": "1",
                                    "lte-rrc.nomPDSCH_RS_EPRE_Offset": "0",
                                    "per.choice_index": "1",
                                    "lte-rrc.cqi_ReportPeriodic": "1",
                                    "lte-rrc.cqi_ReportPeriodic_tree": {
                                      "lte-rrc.setup_element": {
                                        "per.optional_field_bit": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_PUCCH_ResourceIndex": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_pmi_ConfigIndex": "38",
                                        "per.choice_index": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_FormatIndicatorPeriodic": "0",
                                        "lte-rrc.cqi_FormatIndicatorPeriodic_tree": {
                                          "lte-rrc.widebandCQI_element": ""
                                        },
                                        "lte-rrc.simultaneousAckNackAndCQI": "1"
                                      }
                                    }
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "pdcp-lte.mac": "0x63c452c5"
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "57"
        },
        "mac-lte.dlsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "_ws.col.Info": "UEId=656   [DL] [AM] SRB:1  [CONTROL]  ACK_SN=11     ||   , RRCConnectionReconfiguration",
        "_ws.col.Protocol": "LTE RRC DL_DCCH/NAS-EPS"
      }
    }