MSG #82 2021-12-17 08:41:05.567

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Dec 17, 2021 08:41:05.567612000 CET",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1639726865.567612000",
          "frame.time_delta": "0.002073000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.002093000",
          "frame.time_relative": "57.029125000",
          "frame.number": "5022",
          "frame.len": "102",
          "frame.cap_len": "102",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:pdcp-lte:lte_rrc:nas-eps"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "1",
            "mac-lte.ueid": "607",
            "mac-lte.sfn": "85",
            "mac-lte.subframe": "4",
            "mac-lte.rnti": "667",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "77",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.dl-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.dl-phy": "",
          "mac-lte.dl-phy_tree": {
            "mac-lte.dl-phy.dci-format": "2",
            "mac-lte.dl-phy.resource-allocation-type": "2",
            "mac-lte.dl-phy.aggregation-level": "0",
            "mac-lte.dl-phy.mcs-index": "27",
            "mac-lte.dl-phy.rv-index": "0",
            "mac-lte.dl-phy.dl-retx": "0",
            "mac-lte.dl-phy.rb-length": "1",
            "mac-lte.dl-phy.harq-id": "1",
            "mac-lte.dl-phy.ndi": "1",
            "mac-lte.dl-phy.tb": "0"
          },
          "mac-lte.dlsch.header": "",
          "mac-lte.dlsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00000000",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00000000",
              "mac-lte.dlsch.lcid": "0x0000001f"
            }
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "a0:00:00:2d:13:06:9e:f3:c3:0a:93:88:3d:14:b4:dc:6f:61:be:60:45:16:e2:91:54:87:87:50:d3:b7:1f:c0:4e:bc:c2:f3:ad:cf:5d:58:29:aa:42:e6:4c:5c:21:4c:d3:2d:16:f9:e9:5e:a7",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "1",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "607",
              "rlc-lte.channel-type": "4",
              "rlc-lte.channel-id": "2",
              "rlc-lte.pdu-length": "55",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.p": "0x00000001",
              "rlc-lte.am.fi": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00000000",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "0"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "00:2d:13:06:9e:f3:c3:0a:93:88:3d:14:b4:dc:6f:61:be:60:45:16:e2:91:54:87:87:50:d3:b7:1f:c0:4e:bc:c2:f3:ad:cf:5d:58:29:aa:42:e6:4c:5c:21:4c:d3:2d:16:f9:e9:5e:a7",
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "1",
                "pdcp-lte.plane": "1",
                "pdcp-lte.ueid": "607",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "2",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.security-config": "",
              "pdcp-lte.security-config_tree": {
                "pdcp-lte.security-config.setup-frame": "4999",
                "pdcp-lte.security-config.ciphering": "2",
                "pdcp-lte.security-config.integrity": "2",
                "pdcp-lte.security-config.bearer": "1",
                "pdcp-lte.security-config.direction": "1",
                "pdcp-lte.security-config.count": "0",
                "pdcp-lte.security-config.cipher-key": "b0fd3c18fa9d7c739689259784cf38bc",
                "pdcp-lte.security-config.integrity-key": "067facf8876942b21d1dce950a2e3410"
              },
              "pdcp-lte.reserved": "0",
              "pdcp-lte.seq-num": "0",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "0",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "lte_rrc": {
                "lte_rrc": "LTE Radio Resource Control (RRC) protocol",
                "lte-rrc.DL_DCCH_Message_element": {
                  "per.choice_index": "0",
                  "lte-rrc.message": "0",
                  "lte-rrc.message_tree": {
                    "per.choice_index": "1",
                    "lte-rrc.c1": "1",
                    "lte-rrc.c1_tree": {
                      "lte-rrc.dlInformationTransfer_element": {
                        "lte-rrc.rrc_TransactionIdentifier": "0",
                        "per.choice_index": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions": "0",
                        "lte-rrc.criticalExtensions_tree": {
                          "per.choice_index": "0",
                          "lte-rrc.c1": "0",
                          "lte-rrc.c1_tree": {
                            "lte-rrc.dlInformationTransfer_r8_element": {
                              "per.optional_field_bit": "0",
                              "per.choice_index": "0",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoType": "0",
                              "lte-rrc.dedicatedInfoType_tree": {
                                "per.octet_string_length": "45",
                                "lte-rrc.dedicatedInfoNAS": "27:ef:5d:93:88:03:07:61:43:0c:84:cd:e1:14:44:0d:87:a7:f4:b4:fb:0c:45:08:80:d4:70:78:4a:4f:bb:cf:46:40:47:12:21:71:70:14:50:40:49:01:00",
                                "lte-rrc.dedicatedInfoNAS_tree": {
                                  "nas-eps": {
                                    "nas_eps.security_header_type": "0",
                                    "gsm_a.L3_protocol_discriminator": "0x00000007",
                                    "nas_eps.msg_auth_code": "0xef5d9388",
                                    "nas_eps.seq_no": "3",
                                    "nas_eps.nas_msg_emm_type": "97",
                                    "Network Name - Full name for network": {
                                      "gsm_a.dtap.elem_id": "0x00000043",
                                      "gsm_a.len": "12",
                                      "gsm_a.extension": "1",
                                      "gsm_a.dtap.coding_scheme": "0",
                                      "gsm_a.dtap.add_ci": "0",
                                      "gsm_a.dtap.number_of_spare_bits": "4",
                                      "gsm_a.dtap.text_string": "MCS TaaSting"
                                    },
                                    "Network Name - Short Name": {
                                      "gsm_a.dtap.elem_id": "0x00000045",
                                      "gsm_a.len": "8",
                                      "gsm_a.extension": "1",
                                      "gsm_a.dtap.coding_scheme": "0",
                                      "gsm_a.dtap.add_ci": "0",
                                      "gsm_a.dtap.number_of_spare_bits": "0",
                                      "gsm_a.dtap.text_string": "TaaSting"
                                    },
                                    "Time Zone - Local": {
                                      "gsm_a.dtap.elem_id": "0x00000046",
                                      "gsm_a.dtap.timezone": "0x00000004"
                                    },
                                    "Time Zone and Time - Universal Time and Local Time Zone": {
                                      "gsm_a.dtap.elem_id": "0x00000047",
                                      "gsm_a.dtap.time_zone_time": "Dec 17, 2021 06:41:05.000000000 UTC",
                                      "gsm_a.dtap.timezone": "0x00000004"
                                    },
                                    "Daylight Saving Time": {
                                      "gsm_a.dtap.elem_id": "0x00000049",
                                      "gsm_a.len": "1",
                                      "gsm_a.spare_bits": "0",
                                      "gsm_a.dtap.dst_adjustment": "0"
                                    }
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "pdcp-lte.mac": "0xbccae005"
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "19"
        },
        "mac-lte.dlsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "_ws.col.Info": "DLInformationTransfer, EMM information",
        "_ws.col.Protocol": "LTE RRC DL_DCCH/NAS-EPS"
      }
    }