MSG #434 2021-12-17 08:56:39.366

SIP 200 OK message at 08:56:39.366

    SIP/2.0 200 OK
    Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.2:49054;branch=z9hG4bK-1762813932;rport
    From: <sip:PublicUserId-A@mcstaasting.com>;tag=1709641040
    To: <sip:mcptt-server-A@mcstaasting.com>;tag=abc-INVITE-Totag
    CSeq: 1437563677 INVITE
    Call-ID: 464026c0-8ef2-0347-81ea-92451a125291
    Contact: <sip:mcptt-server-A@mcstaasting.com>;audio
    Content-Type: application/sdp
    Session-Expires: 3600;refresher=uac
    Supported: norefersub,tdialog,explicitsub,nosub
    Require: timer
    Record-Route: <sip:pcscf.other.com;lr>,<sip:scscf.other.com;lr>,<sip:orig@scscf.3gpp.org;lr>,<sip:192.168.2.3:5062;lr>
    Content-Length: 331

    v=0
    o=- 12345678 12345678 IN IP4 192.168.2.3
    s=
    c=IN IP4 192.168.2.3
    b=AS:38
    t=0 0
    m=audio 60350 RTP/SAVP 114
    i=speech
    b=AS:38
    b=RS:0
    b=RR:2000
    a=rtpmap:114 AMR-WB/16000/1
    a=fmtp:114 mode-change-capability=2;max-red=0
    a=ptime:20
    a=maxptime:240
    m=application 60354 udp MCPTT
    a=fmtp:MCPTT mc_queueing;mc_priority=3