MSG #466 2022-08-09 08:48:13.646

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Aug  9, 2022 08:48:13.646816000 CEST",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1660027693.646816000",
          "frame.time_delta": "0.003080000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.005107000",
          "frame.time_relative": "179.583214000",
          "frame.number": "16626",
          "frame.len": "122",
          "frame.cap_len": "122",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:pdcp-lte:ip:udp:rtp"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "0",
            "mac-lte.ueid": "719",
            "mac-lte.sfn": "318",
            "mac-lte.subframe": "4",
            "mac-lte.rnti": "779",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "97",
            "mac-lte.ul-grant-size": "97",
            "mac-lte.crc-status": "1",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.ul-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.ul-phy": "",
          "mac-lte.ul-phy_tree": {
            "mac-lte.ul-phy.modulation-type": "2",
            "mac-lte.ul-phy.tbs-index": "9",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-length": "5",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-start": "88",
            "mac-lte.ul-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.ul-phy.ndi": "1"
          },
          "mac-lte.ulsch.header": "",
          "mac-lte.ulsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00",
              "mac-lte.ulsch.lcid": "0x04"
            }
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "1c:9f:05:40:53:cd:91:52:7b:d9:f3:33:5d:8f:39:b6:3e:58:a0:28:cb:79:d0:18:b5:bb:c6:55:4a:5a:fe:9d:94:2f:da:d7:69:8f:87:06:c2:cd:f8:d9:e4:e7:44:b8:18:54:9c:bc:c3:d8:e1:83:e9:d6:09:b8:98:95:b0:10:b3:d2:63:f9:ca:42:42:83:e4:24:1f:80:d7:75:32:f4:ed:f3:2e:b3:94:9e:11:8f:80:ab:57:91:0b:8a:af:ef",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "0",
              "rlc-lte.mode": "2",
              "rlc-lte.ueid": "719",
              "rlc-lte.priority": "5",
              "rlc-lte.channel-type": "5",
              "rlc-lte.channel-id": "2",
              "rlc-lte.pdu-length": "96",
              "rlc-lte.um-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.um": "",
            "rlc-lte.um.header": "",
            "rlc-lte.um.header_tree": {
              "rlc-lte.um.reserved": "0",
              "rlc-lte.um.fi": "0x03",
              "rlc-lte.um.fixed.e": "0x01",
              "rlc-lte.um.sn": "159",
              "rlc-lte.extension-part": "",
              "rlc-lte.extension-part_tree": {
                "rlc-lte.extension.e": "0x00",
                "rlc-lte.extension.li": "84"
              },
              "rlc-lte.extension.padding": "0x00",
              "rlc-lte.sequence-analysis": "",
              "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
                "rlc-lte.sequence-analysis.previous-frame": "16623",
                "rlc-lte.sequence-analysis.expected-sn": "159",
                "rlc-lte.sequence-analysis.framing-info-correct": "1",
                "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              }
            },
            "rlc-lte.um.data": "80:ab:57:91:0b:8a:af:ef",
            "rlc-lte.reassembly-info": "",
            "rlc-lte.reassembly-info_tree": {
              "rlc-lte.reassembly-info.number-of-segments": "2",
              "rlc-lte.reassembly-info.total-length": "105",
              "rlc-lte.reassembly-info.segment": {
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.sn": "159",
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.frame": "16626",
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.length": "84"
              }
            },
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "0",
                "pdcp-lte.plane": "2",
                "pdcp-lte.ueid": "719",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "2",
                "pdcp-lte.no-header_pdu": "0",
                "pdcp-lte.seqnum_length": "12",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.security-config": "",
              "pdcp-lte.security-config_tree": {
                "pdcp-lte.security-config.setup-frame": "16022",
                "pdcp-lte.security-config.ciphering": "2",
                "pdcp-lte.security-config.integrity": "2",
                "pdcp-lte.security-config.bearer": "1",
                "pdcp-lte.security-config.direction": "0",
                "pdcp-lte.security-config.count": "170",
                "pdcp-lte.security-config.cipher-key": "aaa7b04219981604c501a545c6968205"
              },
              "pdcp-lte.pdu-type": "1",
              "pdcp-lte.reserved3": "0x00",
              "pdcp-lte.seq-num": "170",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.previous-frame": "16623",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "170",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "ip": {
                "ip.version": "4",
                "ip.hdr_len": "20",
                "ip.dsfield": "0x00",
                "ip.dsfield_tree": {
                  "ip.dsfield.dscp": "0",
                  "ip.dsfield.ecn": "0"
                },
                "ip.len": "103",
                "ip.id": "0x8d5f",
                "ip.flags": "0x40",
                "ip.flags_tree": {
                  "ip.flags.rb": "0",
                  "ip.flags.df": "1",
                  "ip.flags.mf": "0"
                },
                "ip.frag_offset": "0",
                "ip.ttl": "64",
                "ip.proto": "17",
                "ip.checksum": "0x26d1",
                "ip.checksum.status": "2",
                "ip.src": "192.168.3.2",
                "ip.addr": "192.168.2.3",
                "ip.src_host": "192.168.3.2",
                "ip.host": "192.168.2.3",
                "ip.dst": "192.168.2.3",
                "ip.dst_host": "192.168.2.3"
              },
              "udp": {
                "udp.srcport": "40466",
                "udp.dstport": "60350",
                "udp.port": "60350",
                "udp.length": "83",
                "udp.checksum": "0xb299",
                "udp.checksum.status": "2",
                "udp.stream": "36",
                "Timestamps": {
                  "udp.time_relative": "3.204009000",
                  "udp.time_delta": "0.008130000"
                },
                "udp.payload": "80:72:e9:90:4e:02:ea:61:8e:4e:22:3c:f2:dd:18:54:ee:72:7a:8a:9f:2d:61:43:38:95:bf:09:33:2b:6d:f8:81:50:78:c5:2b:cd:ae:52:81:34:7f:e2:ff:17:b4:a4:f0:27:b3:2c:07:0d:70:d6:7b:19:dc:79:06:06:53:f0:8b:24:41:de:0a:ca:47:03:af:95:b8"
              }
            }
          }
        },
        "mac-lte.ulsch": "",
        "rtp": {
          "rtp.setup": "",
          "rtp.setup_tree": {
            "rtp.setup-frame": "14965",
            "rtp.setup-method": "SDP",
            "sip.call_id_generated": "9cf24027-3154-2224-8b8d-0acc0615bdb9"
          },
          "rtp.version": "2",
          "rtp.padding": "0",
          "rtp.ext": "0",
          "rtp.cc": "0",
          "rtp.marker": "0",
          "rtp.p_type": "114",
          "rtp.seq": "59792",
          "rtp.extseq": "59792",
          "rtp.timestamp": "1308813921",
          "rtp.ssrc": "0x8e4e223c",
          "srtp.enc_payload": "f2:dd:18:54:ee:72:7a:8a:9f:2d:61:43:38:95:bf:09:33:2b:6d:f8:81:50:78:c5:2b:cd:ae:52:81:34:7f:e2:ff:17:b4:a4:f0:27:b3:2c:07:0d:70:d6:7b:19:dc:79:06:06:53:f0:8b:24:41:de:0a:ca:47:03:af:95:b8"
        },
        "_ws.lua.fake": "",
        "_ws.col.Info": "UEId=719   [UL] [UM] DRB:2             sn=159   ..84-bytes]  |   [8-bytes..",
        "_ws.col.Protocol": "SRTP max 5shown: #5/5"
      }
    }