MSG #119 2023-06-16 15:32:28.055

    enobeB PCAP frame

    {
      "layers": {
        "frame": {
          "frame.encap_type": "45",
          "frame.time": "Jun 16, 2023 15:32:28.055227000 CEST",
          "frame.offset_shift": "0.000000000",
          "frame.time_epoch": "1686922348.055227000",
          "frame.time_delta": "0.008002000",
          "frame.time_delta_displayed": "0.008002000",
          "frame.time_relative": "10.481961000",
          "frame.number": "61",
          "frame.len": "130",
          "frame.cap_len": "130",
          "frame.marked": "0",
          "frame.ignored": "0",
          "frame.protocols": "user_dlt:mac-lte-framed:mac-lte:rlc-lte:pdcp-lte:ip:tcp:tls"
        },
        "user_dlt": "DLT: 147, Payload: mac-lte-framed (mac-lte-framed)",
        "mac-lte": {
          "mac-lte.context": "",
          "mac-lte.context_tree": {
            "mac-lte.radio-type": "1",
            "mac-lte.direction": "0",
            "mac-lte.ueid": "10",
            "mac-lte.sfn": "517",
            "mac-lte.subframe": "6",
            "mac-lte.rnti": "70",
            "mac-lte.rnti-type": "3",
            "mac-lte.is-predefined-frame": "0",
            "mac-lte.length": "105",
            "mac-lte.ul-grant-size": "105",
            "mac-lte.crc-status": "1",
            "mac-lte.carrier-id": "0",
            "mac-lte.ul-tti-count": "1"
          },
          "mac-lte.ul-phy": "",
          "mac-lte.ul-phy_tree": {
            "mac-lte.ul-phy.modulation-type": "4",
            "mac-lte.ul-phy.tbs-index": "19",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-length": "2",
            "mac-lte.ul-phy.resource-block-start": "7",
            "mac-lte.ul-phy.harq-id": "0",
            "mac-lte.ul-phy.ndi": "1"
          },
          "mac-lte.ulsch.header": "",
          "mac-lte.ulsch.header_tree": {
            "mac-lte.sch.subheader": "",
            "mac-lte.sch.subheader_tree": {
              "mac-lte.sch.reserved": "0x00",
              "mac-lte.sch.format2": "0",
              "mac-lte.sch.extended": "0x00",
              "mac-lte.ulsch.lcid": "0x1f"
            }
          },
          "mac-lte.control.bsr": "",
          "mac-lte.control.bsr_tree": {
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-0": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-1": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-2": "0",
            "mac-lte.control.bsr.buffer-size-3": "0"
          },
          "mac-lte.sch.header-only": "0",
          "mac-lte.sch.sdu": "b0:04:af:b2:ce:17:35:f5:80:d3:ef:43:98:61:92:f7:ed:a0:45:48:f5:37:3a:32:2e:7a:ad:dc:42:3b:84:df:ec:ae:c4:d4:f3:a0:a5:9a:3d:d3:7d:23:be:e6:8d:3d:36:a5:61:1f:18:1b:e9",
          "rlc-lte": {
            "rlc-lte.context": "",
            "rlc-lte.context_tree": {
              "rlc-lte.direction": "0",
              "rlc-lte.mode": "4",
              "rlc-lte.ueid": "10",
              "rlc-lte.priority": "4",
              "rlc-lte.channel-type": "5",
              "rlc-lte.channel-id": "1",
              "rlc-lte.pdu-length": "55",
              "rlc-lte.am-seqnum-length": "10"
            },
            "rlc-lte.am": "",
            "rlc-lte.am.header": "",
            "rlc-lte.am.header_tree": {
              "rlc-lte.am.frame-type": "0x01",
              "rlc-lte.am.rf": "0x00",
              "rlc-lte.am.p": "0x01",
              "rlc-lte.am.fi": "0x02",
              "rlc-lte.am.fixed.e": "0x00",
              "rlc-lte.am.fixed.sn": "4"
            },
            "rlc-lte.sequence-analysis": "",
            "rlc-lte.sequence-analysis_tree": {
              "rlc-lte.sequence-analysis.previous-frame": "60",
              "rlc-lte.sequence-analysis.ok": "1"
            },
            "rlc-lte.am.data": "af:b2:ce:17:35:f5:80:d3:ef:43:98:61:92:f7:ed:a0:45:48:f5:37:3a:32:2e:7a:ad:dc:42:3b:84:df:ec:ae:c4:d4:f3:a0:a5:9a:3d:d3:7d:23:be:e6:8d:3d:36:a5:61:1f:18:1b:e9",
            "rlc-lte.reassembly-info": "",
            "rlc-lte.reassembly-info_tree": {
              "rlc-lte.reassembly-info.number-of-segments": "2",
              "rlc-lte.reassembly-info.total-length": "147",
              "rlc-lte.reassembly-info.segment": {
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.sn": "4",
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.frame": "61",
                "rlc-lte.reassembly-info.segment.length": "53"
              }
            },
            "pdcp-lte": {
              "pdcp-lte.configuration": "",
              "pdcp-lte.configuration_tree": {
                "pdcp-lte.direction": "0",
                "pdcp-lte.plane": "2",
                "pdcp-lte.ueid": "10",
                "pdcp-lte.channel-type": "1",
                "pdcp-lte.channel-id": "1",
                "pdcp-lte.no-header_pdu": "0",
                "pdcp-lte.seqnum_length": "12",
                "pdcp-lte.rohc.compression": "0"
              },
              "pdcp-lte.security-config": "",
              "pdcp-lte.security-config_tree": {
                "pdcp-lte.security-config.setup-frame": "49",
                "pdcp-lte.security-config.ciphering": "2",
                "pdcp-lte.security-config.integrity": "2",
                "pdcp-lte.security-config.bearer": "0",
                "pdcp-lte.security-config.direction": "0",
                "pdcp-lte.security-config.count": "4",
                "pdcp-lte.security-config.cipher-key": "b35c1f10a7df3afa4066f516ba60e4e3"
              },
              "pdcp-lte.pdu-type": "1",
              "pdcp-lte.reserved3": "0x00",
              "pdcp-lte.seq-num": "4",
              "pdcp-lte.sequence-analysis": "",
              "pdcp-lte.sequence-analysis_tree": {
                "pdcp-lte.sequence-analysis.previous-frame": "60",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.expected-sn": "4",
                "pdcp-lte.sequence-analysis.ok": "1"
              },
              "ip": {
                "ip.version": "4",
                "ip.hdr_len": "20",
                "ip.dsfield": "0x00",
                "ip.dsfield_tree": {
                  "ip.dsfield.dscp": "0",
                  "ip.dsfield.ecn": "0"
                },
                "ip.len": "145",
                "ip.id": "0x0b0f",
                "ip.flags": "0x40",
                "ip.flags_tree": {
                  "ip.flags.rb": "0",
                  "ip.flags.df": "1",
                  "ip.flags.mf": "0"
                },
                "ip.frag_offset": "0",
                "ip.ttl": "64",
                "ip.proto": "6",
                "ip.checksum": "0x9a96",
                "ip.checksum.status": "2",
                "ip.src": "192.168.3.2",
                "ip.addr": "192.168.16.111",
                "ip.src_host": "192.168.3.2",
                "ip.host": "192.168.16.111",
                "ip.dst": "192.168.16.111",
                "ip.dst_host": "192.168.16.111"
              },
              "tcp": {
                "tcp.srcport": "49421",
                "tcp.dstport": "8100",
                "tcp.port": "8100",
                "tcp.stream": "0",
                "tcp.completeness": "15",
                "tcp.len": "93",
                "tcp.seq": "257",
                "tcp.seq_raw": "4283362743",
                "tcp.nxtseq": "350",
                "tcp.ack": "1322",
                "tcp.ack_raw": "1866302593",
                "tcp.hdr_len": "32",
                "tcp.flags": "0x0018",
                "tcp.flags_tree": {
                  "tcp.flags.res": "0",
                  "tcp.flags.ns": "0",
                  "tcp.flags.cwr": "0",
                  "tcp.flags.ecn": "0",
                  "tcp.flags.urg": "0",
                  "tcp.flags.ack": "1",
                  "tcp.flags.push": "1",
                  "tcp.flags.reset": "0",
                  "tcp.flags.syn": "0",
                  "tcp.flags.fin": "0",
                  "tcp.flags.str": "\u00b7\u00b7\u00b7\u00b7\u00b7\u00b7\u00b7AP\u00b7\u00b7\u00b7"
                },
                "tcp.window_size_value": "169",
                "tcp.window_size": "86528",
                "tcp.window_size_scalefactor": "512",
                "tcp.checksum": "0x0829",
                "tcp.checksum.status": "2",
                "tcp.urgent_pointer": "0",
                "tcp.options": "01:01:08:0a:00:06:97:d4:2c:c4:f7:d9",
                "tcp.options_tree": {
                  "tcp.options.nop": "01",
                  "tcp.options.nop_tree": {
                    "tcp.option_kind": "1"
                  },
                  "tcp.options.timestamp": "08:0a:00:06:97:d4:2c:c4:f7:d9",
                  "tcp.options.timestamp_tree": {
                    "tcp.option_kind": "8",
                    "tcp.option_len": "10",
                    "tcp.options.timestamp.tsval": "432084",
                    "tcp.options.timestamp.tsecr": "751106009"
                  }
                },
                "Timestamps": {
                  "tcp.time_relative": "0.127997000",
                  "tcp.time_delta": "0.008002000"
                },
                "tcp.analysis": {
                  "tcp.analysis.initial_rtt": "0.040007000",
                  "tcp.analysis.bytes_in_flight": "93",
                  "tcp.analysis.push_bytes_sent": "93"
                },
                "tcp.payload": "16:03:03:00:25:10:00:00:21:20:a4:c8:cb:5d:87:28:2b:7e:e2:89:21:02:d1:f4:32:71:dc:0c:7e:1a:c1:d6:9f:21:3e:49:09:a9:2e:e4:51:23:14:03:03:00:01:01:16:03:03:00:28:00:00:00:00:00:00:00:00:9d:c9:cf:05:3f:f5:2f:ca:31:61:e8:c8:50:9e:8c:f5:4d:5e:74:51:12:98:c1:2f:4f:f3:d5:36:ed:6c:44:99"
              },
              "tls": {
                "tls.record": {
                  "tls.record.content_type": "22",
                  "tls.record.version": "0x0303",
                  "tls.record.length": "40",
                  "tls.handshake": {
                    "tls.handshake.type": "20",
                    "tls.handshake.length": "12",
                    "tls.handshake.verify_data": ""
                  }
                }
              }
            }
          },
          "mac-lte.padding-data": "00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00",
          "mac-lte.padding-length": "43"
        },
        "mac-lte.ulsch": "",
        "_ws.lua.fake": "",
        "_ws.col.Info": "UEId=10    [UL] [AM] DRB:1  [DATA] (P) sn=4     ..53-bytes]",
        "_ws.col.Protocol": "TLSv1.2"
      }
    }