MSG #16 2023-06-16 15:32:12.655
RRC

     BCCH: SIB
    {
      message c1: systemInformation: {
        criticalExtensions systemInformation-r8: {
          sib-TypeAndInfo {
            sib3: {
              cellReselectionInfoCommon {
                q-Hyst dB2
              },
              cellReselectionServingFreqInfo {
                s-NonIntraSearch 3,
                threshServingLow 2,
                cellReselectionPriority 6
              },
              intraFreqCellReselectionInfo {
                q-RxLevMin -61,
                p-Max 23,
                s-IntraSearch 5,
                presenceAntennaPort1 TRUE,
                neighCellConfig '01'B,
                t-ReselectionEUTRA 1
              }
            }
          }
        }
      }
    }