MSG #342 2021-12-17 09:16:14.630

MIKEY

     Decoded Mikey message, see RFC 3830 clause 6:
    CommonHeader
      01 1A - version, datatype
      05 01 - next payload, V, PRF func
      0D3A9445 - CSB ID
      94450001 - #CS, CS ID map type, CS ID map info
    0B 00 E566C5CE00000000 - Next Payload, Timestamp type, Timestamp value
    0E 10 - Next payload, RAND len (16 octets)
    FEDCBA0987654321FEDCBA0987654321 - RAND value
    0E 01 01 0013 - Next payload, ID Role = IDRi, ID Type, ID len (19 octets)
    676D732E6D63737461617374696E672E636F6D - ID Data: gms.mcstaasting.com
    0E 02 01 001E - Next payload, ID Role = IDRr, ID Type, ID len (30 octets)
    6D637074742D75736572412D6964406D63737461617374696E672E636F6D - ID Data: mcptt-userA-id@mcstaasting.com
    0E 06 01 0013 - Next payload, ID Role = IDRkmsi, ID Type, ID len (19 octets)
    6B6D732E6D63737461617374696E672E636F6D - ID Data: kms.mcstaasting.com
    1A 07 01 0013 - Next payload, ID Role = IDRkmsr, ID Type, ID len (19 octets)
    6B6D732E6D63737461617374696E672E636F6D - ID Data: kms.mcstaasting.com
    15 01 02 0111 - Next payload, SAKKE params, ID scheme, SAKKE len (273 octets)
      - SAKKE Data
    04 07  000A - Next payload,  Extension-Payload Type, len (10 octets)
    1000E566C5CE00000000 - Extension-Payload Data
    Signature
      2081 - S type, Signature len (129 octets)
      C6C7EB754790B3A7DBBE78BB82B1281C5D6466BA0490B0F973195A084D05D365274E0361ABC7FAA1735E4A3AF5B79A1246055D6495A17AA56475E5F44FDF58FE0448980ADB13021C2EB2DE6BFC8507A639ED43C6F2422DC8695FE54B2F0BCD74D2CC85240C580115580CC21FE33F697B3FF9762A16C5E16E36093CE181DBE8F897